**Техническая спецификация**

(код по ЕНС ТРУ 192026.510.000001)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Топливо дизельное зимнее |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.** |
|  | Топливо дизельное зимнее, температура застывания не выше -25°С не ниже -38°С1. Условия поставки:Порядок отгрузки продукции1.1. Доставка Товара на место назначения осуществляется за счет средств и силами Поставщика. Автоцистерна (бензовоз) должен быть оснащен масло-бензостойким рукавом длиной не менее 20 метров и оборудованием (счетчик слива) для отпуска и учета горючего.1.2. Продукция считается поставленной с момента ее передачи Заказчику.1.3. Поставщик за 2 (два) календарных дня до отгрузки Продукции обязан уведомить Заказчика о дате и времени отгрузки.2. Требования к качеству товара:2.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ 32511-2013 3. Транспортировка топлива должна производится, согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460.Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения такой заявки.ГОСТ 32511-2013 – Топливо дизельное Евро |