**Техническая спецификация**

**Топливо дизельное**

(код по ЕНС ТРУ 192026.510.000000)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Топливо дизельное летнее |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.** |
|  | Топливо дизельное летнееТемпература застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м31. Условия поставки:Доставка Товара на место назначения осуществляется за счет средств и силами Поставщика. Автоцистерна (бензовоз) должен быть оснащен масло-бензостойким рукавом длиной не менее 20 метров и оборудованием (счетчик слива) для отпуска и учета горючего.2. Требования к качеству товара:Качество товара должно соответствовать ГОСТ 32511-20133. Транспортировка топлива должна производиться согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460. |
| **3** | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  |  |