**Техническая спецификация**

**на услуги негосударственной противопожарной охраны и аварийно-спасательных работ**

(код по ЕНС ТРУ 842511.000.000001)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Содержимое** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг | Место оказания услуг: Мангистауская область, г.Актау, территория АО «НК «АМТП» в 11 км., восточнее г. Актау.  К территории АО «НК «АМТП» ведет асфальтированная дорога, соединяющая жилые поселки и г.Актау. Площадка предприятия соединена ж/д веткой со станцией Мангышлак.  Территория АО «НК «АМТП» обеспечена необходимыми технологическими и энергетическими ресурсами, транспортировкой воды, газа, электроэнергии, содержанием и обслуживанием существующих коммуникационных сетей водопровода, газопровода, электроснабжения, сооружениями приема и очистки промышленных и бытовых стоков.  **Цель проведения услуги**  Охрана территории АО «НК «АМТП» и объектов расположенных на территории от возгораний и пожаров. |
| 2 | Требуемые функциональные, техничес-кие, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | * 1. Перечень объектов АО «НК «АМТП», подлежащих охране от пожаров:  1. Административное здание № 1; 2. Административное здание № 2; 3. Здание спортивно – оздоровительного комплекса; 4. Здание временного пограничного и таможенного досмотра; 5. Здание КПП порта, здание Службы безопасности; 6. Здание санчасти и иммиграционных служб; 7. Здание механических мастерских и складов; 8. Здание по изготовлению грузозахватных приспособлений; 9. Здание авто – гаража; 10. Здание по ремонту авто – погрузчиков; 11. Здание бытовых помещений № 1; 12. Здание бытовых помещений № 2; 13. Здание диспетчерской порта; 14. Здание операционных служб № 1; 15. Здание операционных служб № 2; 16. Здание операционных служб № 3; 17. Здание грузового склада; 18. Здание «ГСМ в штучной таре»; 19. Здание пенной станции причала № 8; 20. Здание пенной станции причала № 9, № 10; 21. Здание пенной станции причала № 4, № 5; 22. Здание пожарной насосной станции солёной воды; 23. Здание пожарной насосной станции солёной воды причала № 11; 24. Здание отдела по обеспечению пожарной безопасности; 25. Сухогрузные причалы № 1, № 2, № 3, № 6, № 12; 26. Нефтеналивные причалы № 4, № 5, № 9, № 10, № 11; 27. Причал № 7 (портофлот); 28. Экологический причал (портофлот); 29. Паромный причал № 8; 30. Здание ЦПУ причал № 8; 31. Офис № 1 отделения пограничного контроля; 32. Офис № 2 отделения пограничного контроля; 33. Здание (пункт экологического контроля); 34. Служебное здание операторов нефтепричалов № 9, № 10; 35. Топливо – раздаточный пункт; 36. Склад временного хранения (СВХ); 37. Здание мастерской по ремонту навигационных буёв; 38. Подходная и соединительная дамба к нефтепричалам № 9, № 10. 39. Описание услуг.     1. Обеспечение круглосуточного дежурства боевых расчетов пожарной аварийно-спасательной части (далее по тексту - ПАСЧ) и постоянной готовности к выполнению первоочередных аварийно-спасательных работ (тушения пожара), связанных с локализацией и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.     2. Осуществление профилактических мероприятий в области пожарной безопасности на обслуживаемых опасных производственных объектах Заказчика, включающие: 40. обучение персонала Заказчика пользованию средствами защиты, способам самоспасения при возникновении аварийных ситуаций, в том числе и по оказанию первой доврачебной медицинской помощи; 41. проведение на рабочих местах инструктажей и бесед с рабочими и инженерно-техническими работниками Заказчика по газо-, взрыво-, пожароопасным работам, по проведению работ повышенной опасности, пользованию газозащитной аппаратурой и способам самоспасения при возникновении аварийных ситуаций (с документальным оформлением), а также проведение инструктажа для ответственных работников сторонних (подрядных) организаций, выполняющих самостоятельно какие-либо работы на контрактной территории Заказчика; 42. осуществление обследования объектов работ по согласованному с Заказчиком графику на предмет соблюдения требований Правил пожарной безопасности; 43. проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом объектов и служб промысла по утвержденному графику УТЗ, в том числе:  * по эвакуации и спасению персонала и ТМЦ; * по первичным действиям персонала объектов Заказчика при возникновении возгораний, отработке взаимодействия между аварийно-спасательной, противопожарной и производственными службами промысла и персоналом объектов при ликвидации ЧС; * участие в комиссии по проведении проверок органами ДЧС объектов Заказчика, представление интересов заказчика в спорных вопросах противопожарной безопасности.   1. Согласование Планов ликвидации аварий разработанных для опасных производственных объектов.   2. Выставление постов на производственных объектах при проведении газоопасных и огневых работ и на нефтеналивных причалах №4,5 на время нефтеналивных операциях, для чего иметь в наличии автомобиль, оснащенный техническими средствами по перечню согласованному с ДЧС.   3. ПАСЧ обязана иметь программу подготовки личного состава, планы, согласованные с Заказчиком, маршруты-графики профилактической работы, графики учебно-тренировочных занятий (далее - УТЗ) по позициям планов ликвидации аварий (далее - ПЛА), в том числе и по оказанию первой доврачебной медицинской помощи персоналу объектов.   Проведение профилактической работы по предупреждению аварий путем обследования и осмотра взрывопожароопасных объектов, установок, агрегатов и коммуникаций.   * 1. Поставщик, оказывающий услуги по обеспечению пожарной безопасности должен произвести расчет за оказанные услуги из расчета по 6 человек (всего 24 человека).   2. Наличие всех необходимых документов для осуществления своей деятельности согласно действующему законодательству РК и нормативно-правовых актов.   3. Поставщик должен быть укомплектован личным составом, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств, обеспечивающих качественное оказание услуг.   4. Поставщик должен иметь:  1. достаточные производственные мощности (ресурсы) для оказания услуг; 2. возможность проводить работы по локализации и ликвидации ЧС в круглосуточном режиме, до полной ликвидации ЧС (происшествий); 3. в случае повышения уровня происшествия, ЧС, Поставщик должен иметь возможность оперативного наращивания группировки сил и средств ПАСЧ.    1. Поставщик должен иметь «Инструкции взаймодействия с государственной противопожарной службой» при осуществлении гарнизонной и караульной служб, тушении пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, проведения работ по профилактике пожаров и радиосвязь на частоте с подразделениями ДЧС Мангистауской области.    2. Поставщик должен иметь действующий пожарный аварийно-спасательную часть в радиусе 4км от объекта Заказчика для оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, круглосуточному обслуживанию опасных производственных объектов, проведение первоочередных спасательных работ требующих применение воздушно-изолирующих средств и другого оборудования на объектах Заказчика.    3. Наличие производственной базы на территории Мангистауской области с нижеследующей инфраструктурой: 4. Оснащенную пожарной техникой не менее «2 единиц марки АЦ-5-40, выпуска не позже 2010 года (для оказания технической поддержки в случаи неисправности основной техники) а также иметь 2 резервных автомобиля.    1. Наличие воздушно-дыхательных аппаратов (далее - ВДА) и воздушного компрессора для заправки баллонов. 5. Поставщик обязан в процессе оказания услуг соблюдать требования правил и норм в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, охране труда и охране окружающей среды согласно регламентирующим документам РК.   Работники Поставщика обязаны до начала и в процессе работ проходить обучение по промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране труда и иметь при себе соответствующие удостоверения.  Период оказания услуг по 28 февраля 2022 года. |
| 3 | Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. Допускается указание на иные технические стандарты в случае отсутствия национальных стандартов Республики Казахстан и межгосударственных стандартов |  |
| 4 | Требование к поставщикам о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Указание на иную нормативно-техническую документацию *(при необходимости)* | При оказании услуг Поставщик руководствуется требованиями:  - Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК «О гражданской защите».  - Приказа МВД РК от 7 ноября 2014 года №783 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам».  - свод правил Республики Казахстан «Генеральные планы промышленных предприятий» СП РК 3.01-103-2012;  - правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденные приказом МВД РК от 07.11.2014г. №782;  - правила аттестации негосударственных противопожарных служб, утвержденные приказом МВД РК от 13.07.2018г. №514 *(с* [*изменениями и дополнениями*](jl:39651672.0.1006440153_0) *по состоянию на 04.02.2021 г.)* |
| 6 | Указание на документы Заказчика (при необходимости) |  |
| 7 | Гарантийные сроки *(при необходимости)* |  |
| 8 | Требование о предоставлении потенциальными поставщиками сведений  о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара |  |

**Начальник службы охраны труда**

**и промышленной безопасности Ж. Нукибаев**